ИНСТРУКЦИЯ-ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей

Соблюдение и выполнение настоящей инструкции возлагается на руководителей подразделений комитета сельского хозяйства Волгоградской области и органы управления АПК администраций муниципальных районов и городских округов.

Ответственные лица - ОБЯЗАНЫ:

Ознакомить под расписку всех сотрудников с требованиями настоящей инструкции и соответствующих правил пожарной безопасности.

Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

Проверить во всех помещениях необходимое количество средств пожаротушения и содержать их в исправном состоянии. Проверить исправность и работоспособность противопожарной автоматики, а также работу внутренних пожарных кранов и повысительных насосов с пуском воды (при их наличии).

Не допускать применения электронагревательных бытовых приборов, эксплуатации неисправного электроосвещения, а также не оставлять без надзора включённые в сеть телевизоры, радиоприёмники, магнитофоны, кондиционеры и другие электроприборы.

Проверить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые должны быть свободными, оборудованы аварийным освещением от независимого источника электропитания. На дверях, предназначенных для эвакуации людей, должны быть установлены фонари с зелеными стёклами и надписью «Выход», а в коридорах развешаны указательные знаки (стрелки).

Не загромождать проходы, выходы и подступы к средствам пожаротушения, не закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим федеральным законодательством.

Очистить территории дворов, чердачные и подвальные помещения от горючих материалов и мусора, входы в чердаки и подвалы закрыть на замки.

Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра помещений по окончании работы (дежурства) перед их закрытием с отметкой в специальном журнале, а также обесточивание электросети и всех токоприемников.

Усилить противопожарную охрану зданий и помещений в дни подготовки и проведения мероприятий, особенно в ночное время и выходные дни.

Разработать/обновить план (схему) эвакуации людей на случай пожара и систему оповещения людей о пожаре с использованием технических средств и специальных текстов.

Запретить хранение и использование огнеопасных и горючих жидкостей, баллонов с газами и других огнеопасных веществ.

Не допускать в зданиях, предназначенных для проведения мероприятий, проведения электрогазосварочных работ с нарушением требований пожарной безопасности.

При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по городскому телефону «101» (или 112 - для абонентов Билайн, Мегафон и МТС) с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера телефона сообщившего и приступить к эвакуации людей, документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения.

В случае организации проведения массовых мероприятий

Сообщить в территориальные подразделения федеральной противопожарной службы дату и время проведения массовых мероприятий.

Заблаговременно рассмотреть сценарий (программу) и в случае применения в номерах открытого огня, огневых и пиротехнических эффектов потребовать их запрещения.

В помещениях, где проводятся новогодние вечера, корпоративные мероприятия и т.п. с массовым количеством людей, должны соблюдаться следующие требования пожарной безопасности:

Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Установка ёлок и проведение мероприятий в деревянных зданиях допускается только в помещениях, расположенных не выше первого этажа.

Во время проведения новогодних мероприятий с коллективом должен находиться руководитель подразделения или лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности.

В случае наличия ёлки (сосны) она должна быть установлена на устойчивом основании (подставке) и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.

Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних мероприятий, устанавливается из расчета 0,75 кв. м на человека, а при проведении танцев, игр, конкурсов - из расчета 1,5 кв. м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.

Во время проведения мероприятий двери эвакуационных выходов должны содержаться открытыми.

Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели зелёного цвета с надписью «ВЫХОД», а в коридорах - указательные знаки.

Иллюминирование мероприятий должно проводиться специалистом- электриком только средствами освещения (гирляндами) заводского изготовления.

Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться только гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

На прилегающей к объекту территории крышки колодцев пожарных гидрантов должны быть предварительно очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены светоуказатели их расположения.

После окончания мероприятий демонтаж ёлки (сосны) должен быть проведен не позже следующего дня по окончании мероприятий.

При проведении новогодних мероприятий в помещениях с массовым пребыванием людей запрещается:

В любом помещении курить и использовать пиротехническую продукцию, огнеопасные приспособления и средства (бенгальские огни, свечи, огнеопасные хлопушки, зажигалки, спички и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару).

Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся.

Устанавливать ёлку(сосну) вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.

Украшать ёлку (сосну) целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.

Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов.

Содержать двери эвакуационных выходов во время массовых мероприятий на трудно открываемых запорах (замках). Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, столы и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Полностью гасить свет в помещении во время новогодних мероприятий Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

Применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения ёлок и создания эффектов мигания ёлочных гирлянд и оформления.

Проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы (в любом помещении).

При использовании пиротехнических изделий в отведённых местах при проведении новогодних мероприятий запрещается:

Предпринимать любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению.

Применять изделия при сильном ветре, ближе 30 м от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов, а также изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком годности.

Разбирать изделия.

Производить пуск детьми, лицами в стадии алкогольного опьянения, с рук, направлять фейерверк на людей, животных, строения.

(Уничтожение отказавших пиротехнических изделий, с признаками разрушения или с истекшим сроком годности, следует производить замачиванием в воде не менее 8 часов с последующей утилизацией с бытовыми отходами).

При организации питания и обслуживания при проведении массовых мероприятий необходимо учитывать:

Обеспечение свободного доступа к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой специальной техники.

Обеспечение свободных проходов между столами-рядами шириной не менее 2 метров.

Исключение применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов.

Исключение использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия.

Обеспечение территории проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения.

Оборудование деревянных строений автоматической пожарной сигнализацией (автономными пожарными извещателями).

Недопущение применения теплогенерирующих газобаллонных установок без технических паспортов и инструкции по безопасному их применению.

Недопущение использования противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций мероприятий из горючих материалов.

Исключение использования пиротехнических изделий.

Монтаж и эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

Распорядительным документом должен быть установлен противопожарный режим на территории, организованы дежурства ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности.